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	List z informacijami  o izdelku
DELEGIRANA  UREDBA  KOMISIJE (EU)  2019/2016

	Ime ali blagovna znamka dobavitelja:  LA SOMMELIERE

	Naslov dobavitelja: ALIANSA d.o.o., Gotovlje 31, 3310 Žalec 

	Identifikator modela:  CBU7S1B

	Vrsta hladilnega aparata: Vinska vitrina 

	Aparat z nizkim hrupom:
	Ne
	Vrsta načrta:
	Vgradna 

	Aparat za shranjevanje  vina:
	Da
	Drugi hladilni  aparat:
	Ne

	Splošni parametri izdelka:

	Parameter
	Vrednost
	Parameter
	Vrednost

	Dimenzije (milimeter)
	Višina
	866
	
Skupna prostornina (dm³  ali  l)
	
18

	
	Širina
	145
	
	

	
	Globino
	475
	
	

	EEI
	129
	Razred energetske učinkovitosti
	G

	Emisije hrupa v zraku (dB(A) re 1 pW)
	44
	Razred emisij hrupa v zraku
	D

	Letna poraba energije  (kWh/a)
	
98
	Podnebni razred:
	Razširjeno zmerno, subtropsko

	Minimalna temperatura okolja (ºC),           za katero je hladilni aparat primeren
	
10
	Največja temperatura okolja  (ºC),   za katero je hladilni aparat primeren
	
38

	Zimska nastavitev
	Ne
	

	Parametri oddelka:

	







Vrsta oddelka
	Parametri in vrednosti oddelka

	
	





Prostornina (dm³ ali l)
	Priporočena nastavitev temperature    za optimalno     shranjevanje hrane (ºC) Te   nastavitve niso v nasprotju z
    pogoji   shranjevanja iz preglednice 3 Priloge  IV 
	





Zmogljivost zamrznitve  (kg/24h)
	




Vrsta odmrzovalnika (samodejno odmrznjenje=A,  ročno odmrznjenje=M)

	Shramba
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Shranjevanje vina
	Da
	18
	12
	-
	A

	Kleti
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Sveža hrana
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Chill
	Ne
	-
	-
	-
	-

	0-zvezdice ali  led-  izdelava
	Ne
	-
	-
	-
	-



	1 zvezdica
	Ne
	-
	-
	-
	-

	2 zvezdici
	Ne
	-
	-
	-
	-

	3 zvezdice
	Ne
	-
	-
	-
	-

	4 zvezdice
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Oddelek z 2 zvezdicama
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Variabilni temperaturni  predelek
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	Parametri svetlobnega vira: 
Uporabljena tehnologija razsvetljave: LED; Neusmerjeni ali usmerjeni: -; Omrežje ali omrežje: -; Priključen svetlobni vir (CLS): Ne; Barvno nastavljiv vir svetlobe: ne; Kuverta: -; Vir svetlobe z visoko svetilnostjo: Ne; Ščit proti bleščanju: Ne; Zatemnitev: -


	Vrsta vira  svetlobe
	-

	Razred energetske učinkovitosti
	G

	Minimalno trajanje jamstva, ki ga ponuja proizvajalec:  12 mesecev

	Dodatne informacije:

	Spletna povezava do spletnega mesta proizvajalca,  kjer so informacije iz točke 4(a) Priloge Uredbe Komisije (EU)  2019/2019:  https://www.interfroidservices.fr/



Strani 2 / 2

